HV+HVHV-HVG

HVto sensor

Finger 110K0.0056mFHV connection for the 2-chip (z&f) hybridsHV connection for the 3-chip (z&f) hybridHV+

HVto sensor

Finger 1

Jumper FieldHV+HV10K (z ONLY!)HVG0.0056mFHV-HV

Jumper FieldHV+HV10K(z ONLY!)( f ONLY!)10K ( f ONLY!)