Run number

1400 1420 1440 1460 1480 1500 1520 1540 1560 2 x10

Silicon Efficiency

0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1 Silicon Efficiency