Select Good 3D Tracks from Run 119171

• 36 Wedges integrated

• Require track goes thru only one barrel

• P_t > 1 GeV

• Silicon requirements:

– OIZ Tracking – N_{Si} >= 4 – N_{SAS} >= 2 – N_Z >= 3

Fit Beamline in Each Barrel

• Barrel 0: (x, y, a, b) = (−0.0848, 0.3517, 0.000742, −0.000180) • Barrel 1: (x, y, a, b) = (−0.092, 0.3596, 0.00144, −0.000440)

Impact Parameter in R − Φ

Impact Parameter in R − Z