Calibration plots for sensor W 2 5 -B PHI, DPS-off run 127473, DPS-on run 127472 Number of readouts (DPS-off is blue)

0 50 100 150 200 250 300 350

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

Noise, dnoise (magenta), and bad strips (red)

0 50 100 150 200 250 300 350 0 1 2 3 4 5 6

DPS-off pedestals

0 50 100 150 200 250 300 350 35

40

45

50

55

60

Strip Number

ADC Counts

DPS-on pedestals

0 50 100 150 200 250 300 350 -3 -2 -1 0 1 2 3

Strip Number

ADC Counts