R3

Rs

R1

R2

R9 R6

C2

C3

D2 D1

ADJ

GATE 1

4

5

VIN

EN

2

3

MIC5159 IS U1U1

Q1

C1

COM 4NC2NO3IN1MAX4737

U2A U2B en

Vin voltage mux

module power current mux

en_1 en_0

R4 R5 R7 R8

Joe’s chip

FILE: $Source: /usr/local/cvsroot/ambush/jboard/reg.ps,v $REVISION: $Revision: 1.3 $

DRAWN BY:

PAGE OF

TITLE A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I I