p/GeV

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

plug/central

0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 EM

p/GeV

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

plug/central

0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 HAD

p/GeV

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

plug/central

0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 TOT

ratio=0.951

(p>10GeV: Gaussian means)

p/GeV

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

plug/central

0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 MIP

ratio=0.944

(p>5GeV: Gaussian means)