p/GeV

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 -0 0.1 0.2 0.3 0.4 (MC-data)/data EM 0.006 ± -0.000

p/GeV

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 -0 0.1 0.2 0.3 0.4 HAD 0.007 ± -0.044

p/GeV

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 -0 0.1 0.2 0.3 0.4 TOT 0.004 ± -0.027

p/GeV

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 -0 0.1 0.2 0.3 0.4 MIP 0.007 ± +0.038