)^2

(GeV/c hm 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

)/SM b b → BR(H × WH) →p(pσ

1

10

210

310

410 ST+ST ST+JP 1tagNNtag ST+ST && ST+JP 1tag && 2tag Standard Model(NLO)